<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.6.0">
<drawing>
<library>
<packages>
<package name="BC840M">
<description>Original name &lt;b&gt;BC840-MZ1&lt;/b&gt;&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
<symbols>
<symbol name="BC840M">
<pin name="A0/P101"/>
<pin name="A1/P025"/>
<pin name="A2/P019"/>
<pin name="A3/P017"/>
<pin name="A4/D+"/>
<pin name="A5/D-"/>
<pin name="A6/DCCH"/>
<pin name="A7/VDDH"/>
<pin name="B0/P104"/>
<pin name="B1/SWDIO"/>
<pin name="B2/P022"/>
<pin name="B3/P015"/>
<pin name="B4/P018/RESET"/>
<pin name="B5/VBUS"/>
<pin name="B6/P007"/>
<pin name="B7/P012"/>
<pin name="C0/P107"/>
<pin name="C1/SWDCLK"/>
<pin name="C2/P020"/>
<pin name="C3/P021"/>
<pin name="C4/P014"/>
<pin name="C5/P108"/>
<pin name="C6/P109"/>
<pin name="C7/P008"/>
<pin name="H0/P003"/>
<pin name="H1/P028"/>
<pin name="H2/P110"/>
<pin name="H3/P114"/>
<pin name="H4/VSS"/>
<pin name="H5/VSS"/>
<pin name="H6/VSS"/>
<pin name="H7/VSS"/>
<pin name="G0/VSS"/>
<pin name="G1/P030"/>
<pin name="G2/P111"/>
<pin name="G3/P113"/>
<pin name="G4/VSS"/>
<pin name="G5/VSS"/>
<pin name="G6/VSS"/>
<pin name="G7/P005"/>
<pin name="F0/P023"/>
<pin name="F1/P024"/>
<pin name="F2/P102"/>
<pin name="F3/P112"/>
<pin name="F4/P002"/>
<pin name="F5/VDD"/>
<pin name="F6/P000"/>
<pin name="F7/P001"/>
<pin name="D0/P100"/>
<pin name="D1/P105"/>
<pin name="D2/P009"/>
<pin name="D3/P016"/>
<pin name="D4/P013"/>
<pin name="D5/P011"/>
<pin name="D6/P027"/>
<pin name="D7/P006"/>
<pin name="E0/P103"/>
<pin name="E1/P106"/>
<pin name="E2/P010"/>
<pin name="E3/P115"/>
<pin name="E4/P029"/>
<pin name="E5/P031"/>
<pin name="E6/P026"/>
<pin name="E7/P004"/>
</symbol>
</symbols>
<devicesets>
<deviceset name="BC840M" prefix="U" uservalue="yes">
<gates>
<gate name="G$1" symbol="BC840M"/>
</gates>
<devices>
<device name="" package="BC840M">
<connects>
<connect gate="G$1" pin="A0/P101" pad="A0"/>
<connect gate="G$1" pin="A1/P025" pad="A1"/>
<connect gate="G$1" pin="A2/P019" pad="A2"/>
<connect gate="G$1" pin="A3/P017" pad="A3"/>
<connect gate="G$1" pin="A4/D+" pad="A4"/>
<connect gate="G$1" pin="A5/D-" pad="A5"/>
<connect gate="G$1" pin="A6/DCCH" pad="A6"/>
<connect gate="G$1" pin="A7/VDDH" pad="A7"/>
<connect gate="G$1" pin="B0/P104" pad="B0"/>
<connect gate="G$1" pin="B1/SWDIO" pad="B1"/>
<connect gate="G$1" pin="B2/P022" pad="B2"/>
<connect gate="G$1" pin="B3/P015" pad="B3"/>
<connect gate="G$1" pin="B4/P018/RESET" pad="B4"/>
<connect gate="G$1" pin="B5/VBUS" pad="B5"/>
<connect gate="G$1" pin="B6/P007" pad="B6"/>
<connect gate="G$1" pin="B7/P012" pad="B7"/>
<connect gate="G$1" pin="C0/P107" pad="C0"/>
<connect gate="G$1" pin="C1/SWDCLK" pad="C1"/>
<connect gate="G$1" pin="C2/P020" pad="C2"/>
<connect gate="G$1" pin="C3/P021" pad="C3"/>
<connect gate="G$1" pin="C4/P014" pad="C4"/>
<connect gate="G$1" pin="C5/P108" pad="C5"/>
<connect gate="G$1" pin="C6/P109" pad="C6"/>
<connect gate="G$1" pin="C7/P008" pad="C7"/>
<connect gate="G$1" pin="D0/P100" pad="D0"/>
<connect gate="G$1" pin="D1/P105" pad="D1"/>
<connect gate="G$1" pin="D2/P009" pad="D2"/>
<connect gate="G$1" pin="D3/P016" pad="D3"/>
<connect gate="G$1" pin="D4/P013" pad="D4"/>
<connect gate="G$1" pin="D5/P011" pad="D5"/>
<connect gate="G$1" pin="D6/P027" pad="D6"/>
<connect gate="G$1" pin="D7/P006" pad="D7"/>
<connect gate="G$1" pin="E0/P103" pad="E0"/>
<connect gate="G$1" pin="E1/P106" pad="E1"/>
<connect gate="G$1" pin="E2/P010" pad="E2"/>
<connect gate="G$1" pin="E3/P115" pad="E3"/>
<connect gate="G$1" pin="E4/P029" pad="E4"/>
<connect gate="G$1" pin="E5/P031" pad="E5"/>
<connect gate="G$1" pin="E6/P026" pad="E6"/>
<connect gate="G$1" pin="E7/P004" pad="E7"/>
<connect gate="G$1" pin="F0/P023" pad="F0"/>
<connect gate="G$1" pin="F1/P024" pad="F1"/>
<connect gate="G$1" pin="F2/P102" pad="F2"/>
<connect gate="G$1" pin="F3/P112" pad="F3"/>
<connect gate="G$1" pin="F4/P002" pad="F4"/>
<connect gate="G$1" pin="F5/VDD" pad="F5"/>
<connect gate="G$1" pin="F6/P000" pad="F6"/>
<connect gate="G$1" pin="F7/P001" pad="F7"/>
<connect gate="G$1" pin="G0/VSS" pad="G0"/>
<connect gate="G$1" pin="G1/P030" pad="G1"/>
<connect gate="G$1" pin="G2/P111" pad="G2"/>
<connect gate="G$1" pin="G3/P113" pad="G3"/>
<connect gate="G$1" pin="G4/VSS" pad="G4"/>
<connect gate="G$1" pin="G5/VSS" pad="G5"/>
<connect gate="G$1" pin="G6/VSS" pad="G6"/>
<connect gate="G$1" pin="G7/P005" pad="G7"/>
<connect gate="G$1" pin="H0/P003" pad="H0"/>
<connect gate="G$1" pin="H1/P028" pad="H1"/>
<connect gate="G$1" pin="H2/P110" pad="H2"/>
<connect gate="G$1" pin="H3/P114" pad="H3"/>
<connect gate="G$1" pin="H4/VSS" pad="H4"/>
<connect gate="G$1" pin="H5/VSS" pad="H5"/>
<connect gate="G$1" pin="H6/VSS" pad="H6"/>
<connect gate="G$1" pin="H7/VSS" pad="H7"/>
</connects>
<technologies>
<technology name=""/>
</technologies>
</device>
</devices>
</deviceset>
</devicesets>
</library>
</drawing>
</eagle>
